**Рекомендации по моделям серии «Нова»:**

1. При заказе рекомендуется использовать с лицевой стороны компланарный комплект погонажных изделий, с внутренней - телескопический.
2. Максимально возможная высота системы серии «Нова» с лицевой стороны (дверное полотно+фальш-фрамуга+компланарный погонаж) – 2800 мм
3. Фальш-фрамуга по ширине заказывается идентично размеру дверного полотна. По высоте рекомендуется заказывать с небольшим запасом при возможности подпила при монтаже. По толщине – 12 мм (по толщине компланарного наличника)